（別紙）

設置機器等一覧

１　ハードウェア

1. 学芸用ラップトップ型ワークステーションパソコン ７台　（Endeavor NJ8000E相当品）

|  |  |
| --- | --- |
| ＯＳ | Windows 11 Pro |
| ＣＰＵ | インテル® Core™ i7 13620プロセッサー以上 |
| ＲＡＭ | 32ＧＢ以上（非純正品による増設対応可。但し動作保証されたものに限る） |
| ＳＳＤ | 512ＧＢ以上 |
| グラフィックボード | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060　以上 |
| ディスプレイ | 16型 WQXGA液晶 |
| ＬＡＮ | 2500Base-T/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T/Wifi |
| インターフェイス | USB Type-C　1ポート：USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) USB Type-A　2ポート：USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)外部ディスプレイ（HDMI）×1ポート、ミニDisplayPort×1ポート |
| マウス | サンワサプライ　静音BluetoothブルーLEDマウス（5ボタン）MA-BTBL167BK相当品 |
| バッテリー | 内蔵バッテリー |
| その他 | ・日本語キーボード、１０キー・5年訪問修理＋5年物損保証プラス・メーカー純正のリカバリー用CDまたはDVDを1枚付属 |

　（２）事務用ラップトップ型パソコン ４台　（Endeavor NL2100E相当品）

|  |  |
| --- | --- |
| ＯＳ | Windows 11 Pro |
| ＣＰＵ | インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U同等以上 |
| ＲＡＭ | 16ＧＢ以上（非純正品による増設対応可。但し動作保証されたものに限る） |
| ＳＳＤ | 512ＧＢ以上 |
| ディスプレイ | 15.6型フルHD (1920x1080)ピクセル以上、ﾉﾝｸﾞﾚｱ（非光沢）処理 |
| ＬＡＮ | 1000Mbps以上/WIFI |
| 光学ドライブ | スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応 |
| インターフェイス | USB Type-C　1ポート：USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)USB Type-A　2ポート：USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)USB Type-A　2ポート：USB 2.0外部ディスプレイ（HDMI） |
| マウス | 純正ワイヤレス光学式マウス(MG-2211)ホワイト |
| バッテリー | 内蔵バッテリー |
| その他 | ・日本語キーボード、１０キー・5年訪問修理＋5年物損保証プラス・メーカー純正のリカバリー用CDまたはDVDを1枚付属 |

（３）ポータブルブルーレイドライブ（バッファローBRXL-PT6U3-BKE相当品）　1台

|  |  |
| --- | --- |
| 対応機種 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac |
| タイプ | 外付け |
| 書込みエラー防止機能 | BD/DVD/CD対応 |
| 電源 | USBバスパワー、外部電源対応 |
| その他 | ワークステーションパソコンリカバリー対応時に使用 |

（４）ＮＡＳ（バッファローTeraStation TS5420DN1604相当品）2台

|  |  |
| --- | --- |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディスク総容量 | 16ＴＢ以上 |
| ＲＡＩＤ | 5及び6対応 |
| 対応ＯＳ | Windows11 |
| インターフェイス | 1000Base-TX以上、USB3.0以上(外付ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟHDD用) |
| その他の機能 | ・ユーザーアクセス管理機能・ディスク暗号化機能・ＵＰＳ連動機能 |
| その他 | ・業務使用の２４時間運転を考慮した設計になっていること・デリバリー保守契約（５年間）・レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ8ポート相当付属 |

（３）ＵＰＳ　２台

|  |  |
| --- | --- |
| 出力電力容量 | ５００ＶＡ以上 |
| 定格出力電圧 | １００Ｖ |
| 出力波形 | 正弦波 |
| インターフェイス | NASと連動する形式であること |
| その他 | ・業務使用の２４時間運転を考慮した設計になっていること・保守契約（５年間） |

２　ソフトウェア（いずれもｗｉｎｄｏｗｓ用）

ウィルスバスター相当品　5年分　　　　　１１台に搭載

　　上記のソフトウェアはあらかじめパソコンに搭載した状態で納品すること。